**Подготовка к посевной кампании**

 В Республике Беларусь полным ходом идет подготовка к посевным работам. В связи с этим, особую тревогу вызывает техническое состояние специализированных транспортных средств, используемых для обеспечения топливом сельскохозяйственной техники. В данный период времени одной из главных задач является обеспечение проведения посевных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства для минимизации возможных рисков.

 На сегодняшний день не всегда участники посевной кампании соблюдают требования нормативных правовых актов, что впоследствии может привести к авариям и инцидентам.

 Поэтому, считаем нужным напомнить представителям Субъектов перевозки опасных грузов, о предъявляемых требованиях к перевозке легковоспламеняющихся жидкостей.

 Эксплуатация транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов запрещается, если:

 - транспортное средство не прошло государственный технический осмотр и не зарегистрировано в Госпромнадзоре или иных государственных органах;

 - отсутствует (или имеется с истекшим сроком) свидетельство о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов;

 - водитель не имеет свидетельства ДОПОГ о подготовке водителя;

 - имеются дефекты рамы, сцепного устройства, корпуса цистерны и их элементов, тормозной системы, неисправности системы автоматики и (или) аварийной сигнализации;

 - нарушены сроки проверки цистерн или истек установленный срок по результатам технического диагностирования;

 - нарушены требования к нанесению маркировки;

 - изменения в конструкции цистерны выполнены без согласования с организацией-изготовителем, отсутствуют заземляющие устройства на цистернах;

 - имеются повреждения крышек загрузочных люков, их запоров и деталей уплотнения, течи в соединениях трубопроводов и арматуры, потеки через уплотнения насосов, вентилей, задвижек, прокладок резьбовых соединений.

 Для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей запрещается применять транспортные средства с двигателем, работающим на газу, а так же тракторами, тракторными прицепами и полуприцепами, автомобилями с опрокидывающимся кузовом.