Организация производства арболитовых блоков

Проект предполагает организацию производства широкого спектра арболитовых плит для малоэтажного строительства:
- блоки для наружных стен конструкционные;
- блоки для наружных стен теплоизоляционные;
- блоки для наружных стен конструкционные с рядовым слоем;
- блоки для наружных стен конструкционные с лицевым слоем.
Состав предполагаемой к производству продукции: модифицирующая добавка «Арбел», цемент, щепа, вода.
Благодаря такому составу блоки обладают следующими свойствами:
•	невысокая стоимость;
•	экологичность;
•	обеспечивают хорошую звукоизоляцию;
•	сохраняет тепло из-за толщины слоя;
•	легки в использовании, без проблем сверлятся, шлифуются;
•	устойчивы к воздействиям внешней среды, в том числе пожара;
•	не плесневеют и не гниют;
•	долговечны;
•	обеспечивают хороший воздухообмен, благодаря пористости.
Для того, чтобы открыть производство арболитовых плит потребуется помещение площадью не менее 200 квадратных метров, на территории которого располагают: производственную зону, зону сушки, складскую зону, административные помещения.
Сама технология производства достаточно проста, не требует высокой квалификации или специальных навыков, и состоит из следующих этапов:
выдерживание древесных отходов под навесом в течение 30 дней;
расщепление древесины;
вымачивание щепы (необходимо для того, чтобы удалить из нее сахар);
подготовка рабочей смеси;
добавление в смеситель прочих компонентов (цемента, воды с нужными добавками) и перемешивание смеси;
заполнение готовым составом форм, его утрамбовка и уплотнение;
распалубка готовых блоков и их выдержка.
Для того, чтобы готовые изделия набрали необходимую плотность, требуется от 1 до 5 суток. Если блоки производятся с использованием пресса под давлением 2,5-3 МПа, распалубку можно выполнять сразу.
Сушить блоки следует в хорошо проветриваемом помещении, не подвергая воздействию прямых солнечных лучей, в течение 10-15 дней.
Отправлять их на склад можно через 3-5 дней, транспортировать – через 14-20 дней.
В комплектацию универсальных автоматизированных комплексов входят бетоносмесители, вибропрессы, бункеры-дозаторы, ленточные транспортеры и бункеры-приемники. Также требуется приобрести щеподробильную машину.
Требуемый объем инвестиций – 800 тыс. рублей.
Срок окупаемости – 2,5 года.
Проект предполагает создание 5 новых рабочих мест.