Строительство зерноочистительно-сушильного комплекса

Имеющиеся у хозяйств зерносушильные мощности с учетом их износа не могут эффективно переработать все зерно. В сложных погодных условиях уборки и повышении урожайности дефицит мощностей по переработке зерна еще более возрастет, вызывая соответствующее возрастание потерь зерна.
В целях обеспечения продовольственной безопасности региона планируется реализовать проект, который предполагает создать новый, оснащенный современным оборудованием, комплекс послеуборочной обработки и сушки зерна производительностью 60 т/час.
Комплекс стационарный открытого типа предназначен для послеуборочной поточной обработки зерновых, зернобобовых, крупяных и других культур продовольственного и фуражного назначения.
Расчётная влажность поступающего зерновороха до 22 %.
Засоренность до 15%, в том числе содержание крупной примеси до 5 %. Уровень механизации производственных процессов – 100 %. Все операции по приему вороха, сушке и транспортировке зерна, отпуску готовой продукции и отходов – полностью механизированы.
Комплекс выполняет следующие функции:
прием загрязненного и влажного зерна для предварительной очистки, сушки и загрузки на автотранспорт;
прием загрязненного и сухого зерна для предварительной очистки и загрузки на автотранспорт.
прием чистого и влажного зерна для сушки и загрузки автотранспорта.
Для временного хранения поступающего с поля зерна предполагается построить открытую асфальтированную площадку, ангары.
Объем инвестиций от 5 млн. рублей.